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ANEXO A. Descripción y características técnicas de los bienes requeridos


[bookmark: _Hlk178083283]Adquisición de equipos de comunicaciones para las redes locales de datos de las unidades universitarias y la Rectoría General


Partida 1. Unidad Azcapotzalco: 

	Número de parte

	Descripción

	Cantidad


	5320-48P-8XE
	Switch Marca Extreme modelo 5320 con 48 puertos 10/100/1000 Base-T PoE+ 8 puertos 1GbE SFP actualizables a 10G SFP+ MACsec capable 1 Fixed AC PSU Fans. Incluye (1) EW NBD AHR 5320-48P-8XE, (1) Pwr Cord,10A, NEMA 5-15P, IEC320-C13 y (1) ExtremeCloud IQ Pilot SaaS Subscription and EW SaaS Support for one (1) device por 3 años.
	42


 

	Ubicación, lugar de entrega, y responsable técnico  

	Avenida San Pablo, número 420, Colonia Nueva el Rosario, Código Postal 02128, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 
Contacto: Ing. Justino Alfonso Barrera Pérez 
Teléfonos: 55 5318 9259 y 55 5318 9305 
Correo: soporteyredes@azc.uam.mx 
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Partida 2. Unidad Cuajimalpa: 
	Numero de parte
	Descripción
	Cantidad

	C9606R
	Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis
	1

	CON-SNTP-C9606R
	SNTC-24X7X4 Cisco Catalyst 9600
	1

	C9600-NW-A
	Cisco Catalyst 9600 Network Advantage License
	2

	S9600UK9-176
	Cisco Catalyst 9600 XE 17.6 UNIVERSAL
	1

	C9600-CAMPUS-CORE
	Catalyst 9600 Campus Core Deployment; For Tracking Only
	1

	C9606-FAN
	Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray
	1

	CAB-CONSOLE-USB
	Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B
	1

	C9606-SLOT-BLANK
	Cisco Catalyst 9600 Series Blank for Chassis Module Slot
	2

	C9600-DNA-A
	Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage Term License
	1

	C9600-DNA-A-3Y
	Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 3 Year License
	1

	PI-LFAS-T
	Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic
	3

	PI-LFAS-AP-T-3Y
	PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y
	3

	C9600-SUP-1
	Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module
	1

	C9600-SSD-NONE
	No SSD Memory Selected
	1

	C9600-SUP-1/2
	Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 Module
	1

	C9600-SSD-NONE
	No SSD Memory Selected
	1

	C9600-LC-48YL
	Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
	1

	C9600-LC-48YL
	Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE
	1

	C9600-PWR-2KWAC
	Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
	4

	CAB-TA-NA
	North America AC Type A Power Cable
	4

	NETWORK-PNP-NONE
	Network Plug-n-Play Opt Out SKU
	1

	SFP-10G-SR=
	10GBASE-SR SFP Module
	50


 


	Ubicación, lugar de entrega, y responsable técnico  

	Avenida Vasco de Quiroga, número 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Código Postal 05348, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. 
Horario: 09:00 a 17:00 horas 
Lugar: Sección de Almacén, PB del edificio “Torre III” 
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Partida 3. Unidad Iztapalapa: 

	Número de parte
	Descripción 
	Cantidad


	5320-48P-8XE
	5320 48port PoE+ Switch, ExtremeSwitching 5320 48x10/100/1000BASET FDX/HDX PoE+ 8x10G unpopulated SFP+ MACSec capable 1x internal fixed PSU fans con Licencia XIQ Pilot por 3 años.
Incluye soporte en sitio con reemplazo al siguiente día laboral por tres años.
	75

	5720-24MW
	5720 24port MR (5G) 90W PoE Switch, ExtremeSwitching 5720 24 100Mb/1Gb/2.5Gb/5Gb 802.3bt 90W PoE 2 stacking/QSFP28 1 unpopulated VIM slot MACsec capable includes fan modules 2
unpopulated modular PSU slots. Con Licencia XIQ Pilot por 3 años, Incluye soporte en sitio con reemplazo al siguiente día laboral por tres años.
	4


 

	
Ubicación, lugar de entrega, y responsable técnico  

	Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco, número 186, Colonia Leyes de Reforma 1A Sección, Código Postal 09310, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 
Lugar: Coordinación de Servicios de Cómputo, PB del edificio “A” 
Contacto: Ing. Mario C. Alvarado Hernández, jefe de la Sección de Redes y Telefonía 
Correo: mcah@xanum.uam.mx 
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Partida 4. Unidad Lerma: 

	Número de parte

	Descripción 

	Cantidad


	ICX8200-48ZP2-E2
	RUCKUS ICX 8200 Switch, 32×10/100/1000 Mbps PoE+ ports,16×100/1000/2500 Mbps RJ-45 PoE++ ports, 4×25 GbE SFP28cstacking/uplink-ports, 1480 W PoE budget, hot swap powercsupplies and fans, two power supplies and two fans included, three yearremote TAC support. Power cords included. Incluye: 1 sfp-10/25g-csr-s óptico SFP-10/25G-CSR-S 10/25GBASECSRcSFP28, 850nm, 100m, LC. 2 E25G-SFP28-SR ópticos 25GEcSFP28 SR (LC) 100M OM4 MMF. 1 L09-0001-SGCX Switch management license for SZ-100/vSZ 5.X/SZ300, 1 Ruckus ICX switch. Order this when you intend to run software version from 5.0 onwards.
	15


 

	
Ubicación, lugar de entrega, y responsable técnico  

	Avenida de las Garzas, número 10, Colonia El Panteón, Código Postal 52005, Municipio de Lerma, Estado de México. 
Lugar: Almacén, PB del edificio “O” 
Horario: martes y jueves de 10:30 a 14:00 hrs. y de 15:30 a 18:00 hrs.
Contacto: Arq. Alejandra Bravo 
Correo: iabravo@correo.ler.uam.mx







ANEXO A. Descripción y características técnicas de los bienes requeridos


Partida 5. Unidad Xochimilco: 
	Número de parte
	Descripción 
	Cantidad

	5320-48P-8XE
	Switch de red de datos marca Extreme Networks Modelo 5320-48P-8XE 48 puertos 10/100/1000BASET FDX/HDX Con funcionalidades de PoE+ Incluye: 1 bahía de 8 puertos de 10 G en formato SFP+ (vacías); 1 bandeja de ventiladores; 1 fuente de poder interna; 1 cable de poder; 1 póliza de soporte y mantenimiento de tipo 8x5 por 36 meses reemplazo de partes al siguiente día hábil.
	60

	5520-24X
	Switch de red de datos marca Extreme Networks Modelo 5520-24X 24 puertos 1Gb/10Gb en formato SFP+ Incluye: 2 puertos de apilamiento/QSFP28; 1 bahía de tipo VIM; 2 módulos de ventiladores, 2 bahías para fuentes de poder modulares; 1 licencia perpetua "Premier" para switches modelo Serie 5000 con póliza de soporte por 36 meses; 2 fuentes de Poder de tipo AC de 350 watts; 2 cables de Poder de 10A, 1 cable pasivo para apilamiento de 100G, en formato DAC QSFP28 de 1 metro; 1 póliza de soporte y mantenimiento de tipo 24x7 reemplazo de partes en máximo de 4 horas por 36 meses para equipo modelo 5520-24X.
	3

	5520-24X
	Extreme Networks Modelo 5520-24X 24 puertos 1Gb/10Gb en formato SFP+ Incluye:
2 puertos de apilamiento/QSFP28
1 bahía de tipo VIM
2 módulos de ventiladores
2 bahías para fuentes de poder modulares
2 fuentes de Poder de tipo AC de 350 watts
2 cables de Poder de 10A
1 cable pasivo para apilamiento de 100G, en formato DAC QSFP28 de 1 metro
1 póliza de soporte y mantenimiento de tipo 24x7, reemplazo de partes en máximo de 4 horas, por 36 meses para equipo modelo 5520-24X.
	2

	10302
	Conector para fibra óptica Marca Extreme Networks Tipo LR SFP+ de 10 Gb, de 1310nm, para Fibra Mono-modo de hasta 10km, con conector de tipo LC.
	22





	Ubicación, lugar de entrega, y responsable técnico  

	Calzada del Hueso, número 1100, Colonia Villa Quietud, Código Postal 04960, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. 
Lugar de entrega: Almacén General 
Horario: De 9:00 a 18:00 hrs. 
Contacto: Lic. Víctor Hugo Garrido Moctezuma 
Tel. 55 5483 7340 y 7341 
Correos: vgarrido@correo.xoc.uam.mx  y 
cosecom@correo.xoc.uam.mx 
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Partida 6. Rectoría General: 
	Número de parte 
	Descripción 
	Cantidad

	AP410C-1-WR
	Access Point modelo AP410C-1-WR, ExtremeCloud IQ Indoor Tri Radio WiFi 6 AP 2.4GHz 5GHz Sensor w/ Dual 5GHz Multirate Port. Integrated Light power sensors. AI/ML green mode. INT antennas. TBar Incl Mt (AH-ACC-BKT-AX-TB). Domain Rest of World (PN AP410C- 1-WR). Marca Extreme Networks, la cual incuye: 1 x Licencia ExtremeCloud IQ Pilot por 36 meses (PN XIQ-PIL-S-CPWP); 1 x Servicio de Soporte y Mantenimiento 8x5xNBD PWP NBD AHR por 36 meses (PN 95604- AP410C-1-WR); 1 Mounting bracket for direct-towall installations (can be used for wall- 1.25") para montaje en pared (PN AH-ACC-BKT-AX-WL)
	20

	AP410C-1-WR
	Access Point modelo AP410C-1-WR, ExtremeCloud IQ Indoor Tri Radio WiFi 6 AP 2.4GHz 5GHz Sensor w/ Dual 5GHz Multirate Port. Integrated Light power sensors. AI/ML green mode. INT antennas. TBar Incl Mt (AH-ACC-BKT-AX-TB). Domain Rest of World (PN AP410C- 1-WR). Marca Extreme Networks, la cual incuye: 1 x Licencia ExtremeCloud IQ Pilot por 36 meses (PN XIQ-PIL-S-CPWP); 1 x Servicio de Soporte y Mantenimiento 8x5xNBD PWP NBD AHR por 36 meses (PN 95604- AP410C-1-WR);
	16

	AP460C-WR
	Access Point modelo AP-460CWR, ExtremeCloud IQ: Tri-radio Outdoor WiFi 6 AP (4x4 5 GHz, 2x2 dual band & 1x1 sensor). Dual 5GHz, 2.5 GE & 1 GE port. Integrated light/power sensors & BLE/Zigbee. AI/ML green mode. Internal OMNI antenna (PN AP460C-WR). Domain: Rest of World, marca Extreme Networks, la cual incluye: 1 x Licencia ExtremeCloud IQ Pilot por 36 meses (PN XIQ-PIL-S-CPWP); 1 x Servicio de Soporte y Mantenimiento 8x5xNBD PWP NBD AHR por 36 meses (PN 95604-AP460-WR)
	2

	AP4000-WW
	Access Point modelo AP-4000-WW, ExtremeCloud IQ: Indoor Tri Radio WiFi 6E AP 2.4 GHz 5GHz 6GHz Multirate Port. Integrated Light power sensors BLE/Zigbee. AI/ML green mode. INT antennas. T-Bar Incl Mt (AH-ACC-BKT-AX-TB). Domain World Sku (PN AP4000-WW) marca Extreme Networks, el cual incluye: 1 x Licencia ExtremeCloud IQ Pilot por 36 meses (PN XIQ-PIL-S-CPWP); 1 x Servicio de Soporte y Mantenimiento 8x5xNBD PWP NBD AHR por 36 meses (PN 95604-AP4000-WW); 1 x Beam mounting for indoor access points (up to 0.78" thick beam) para montaje (PN ACC-BKT-AX-BEAM)
	2









	Ubicación, lugar de entrega, y responsable técnico  

	Avenida Prolongación Canal de Miramontes, número 3855, Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios, Código Postal 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. 
Horario: 10:00 a 17:00 horas 
Lugar: Sección de Red Local
Contacto: Ing. Israel Moreno Viera 
Tel. 55 5483 4000 ext. 1663
Correo: imorenov@correo.uam.mx
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